**合肥三中苗木移除询价公告**

合肥市第三中学校园内有部分苗木已经枯死，经园林主管部门批准，做移除处理，现对外发布询价公告，欢迎具备条件的企业前来报价。

一、项目名称：合肥三中苗木移除工程

二、移除苗木清单及要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移除苗木位置 | 合肥三中校园内 | 联系电话 | 62686617 |
| 移除苗木清单及要求 |
|  苗木名称 | 数量 | 干径 | 苗木现状 | 处置方式 | 图 样 |
| 雪松 | 1 | 40cm | 枯死 | 移除 | 微信图片_20220511083833 |
| 雪松 | 1 | 40cm | 枯死 | 移除 | 微信图片_20220511083909 |
| 松柏 | 1 | 15cm | 枯死 | 移除 | 微信图片_20220511083922 |
| 香樟 | 1 | 10cm | 枯死 | 移除 | 微信图片_20220511084051 |
| 香樟 | 1 | 10cm | 枯死 | 移除 | 微信图片_20220511084055 |
| 要求：1. 要求施工单位要具有园林施工或建筑施工资质，有合法的营业执照。
2. 第一棵雪松移除后，要将树根挖出，清理干净后，将道路按广场砖（60\*30规格，样式、颜色参照现广场砖，铺设面积约4M\*5M）恢复。
3. 校园道路两侧有部分树木的枝干需要修剪，具体施工内容听从校方人员安排。
4. 其他4棵花坛内苗木从树根处截断，树根不用挖出，不得破坏周边绿化，如有损坏，要按原样恢复。
5. 施工前要勘察现场，做好充分准备，机械设备要处于良好状态，现场负责人及施工人员要严格按规范施工，移除前、中、后要全程拍照，过程要有录像片段，做好资料收集工作。
6. 所有苗木移除后，自行清运处理，恢复校园环境卫生。
7. 加强施工人员的安全教育，在施工中，安全工作由施工方全权负责，不得违规操作，出现安全事故，由施工方负全部责任。
8. 施工内容与过程要无条件服从校方安排，文明施工，规范操作。
9. 严格遵守防疫要求，所有施工人员不得去过或经过疫情地区，进入校园必须扫安康码及行程码，符合要求后方可进入。
10. 报价单位按此表自行打印出来，填上报价金额，盖上公章后送到校总务处。截止时间：2022年5月16日下午5:00整。
11. 工期要求：接到通知后一天内完成。
 |
| 施工方报价（一次性包死价）： 公司名称：（盖章）  年 月 日  |
| 校方意见：盖章： 年 月 日  |

 合肥市第三中学

 二〇二二年五月十四日